排污许可证申请表（试行）
（首次申请）

单位名称：东营市一大早乳业有限公司
注册地址：东营市胜利大桥北首
行业类别：乳制品制造，锅炉，方便食品制造

生产经营场所地址：东营市胜利大桥北首

统一社会信用代码：913705227677626254

法定代表人（主要负责人）：巴立玲

技术负责人：陈建斌

固定电话：05465759599
移动电话：15254638855

企业盖章：         

申请日期：年 月 日

一、排污单位基本情况

表1 排污单位基本信息表

	单位名称
	东营市一大早乳业有限公司
	注册地址
	东营市胜利大桥北首

	生产经营场所地址
	东营市胜利大桥北首
	邮政编码（1）
	257447

	行业类别
	乳制品制造，锅炉，方便食品制造
	是否投产（2）
	是

	投产日期（3）
	2012-02-11
	
	

	生产经营场所中心经度（4）
	118°31′57.76″
	生产经营场所中心纬度（5）
	37°38′6.22″

	组织机构代码
	913705227677626254
	统一社会信用代码
	913705227677626254

	技术负责人
	陈建斌
	联系电话
	15254638855

	所在地是否属于大气重点控制区（6）
	否
	所在地是否属于总磷控制区（7）
	否

	所在地是否属于总氮控制区（7）
	否
	所在地是否属于重金属污染特别排放限值实施区域（8）
	否

	是否位于工业园区（9）
	否
	所属工业园区名称
	

	是否有环评审批文件
	是
	环境影响评价审批文件文号或备案编号（10）
	利环建审[2012]005号

利环建审[2015]033号

利环建审[2018]013号



	是否有地方政府对违规项目的认定或备案文件（11）
	否
	认定或备案文件文号
	

	是否需要改正（12）
	否
	排污许可证管理类别（13）
	简化管理


	是否有主要污染物总量分配计划文件（14）
	是
	总量分配计划文件文号
	利津县环保局关于东营市一大早乳业有限公司基础设施配套项目总量指标的批复意见


注：（1）指生产经营场所地址所在地邮政编码。
（2）2015年1月1日起，正在建设过程中，或者已建成但尚未投产的，选“否”；已经建成投产并产生排污行为的，选“是”。
（3）指已投运的排污单位正式投产运行的时间，对于分期投运的排污单位，以先期投运时间为准。
（4）、（5）指生产经营场所中心经纬度坐标，可通过排污许可管理信息平台中的GIS系统点选后自动生成经纬度。
（6）“大气重点控制区”指生态环境部关于大气污染特别排放限值的执行范围。
（7）总磷、总氮控制区是指《国务院关于印发“十三五”生态环境保护规划的通知》（国发〔2016〕65号）以及生态环境部相关文件中确定的需要对总磷、总氮进行总量控制的区域。
（8）是指各省根据《土壤污染防治行动计划》确定重金属污染排放限值的矿产资源开发活动集中的区域。

（9）是指各级人民政府设立的工业园区、工业集聚区等。
（10）是指环境影响评价报告书、报告表的审批文件号，或者是环境影响评价登记表的备案编号。
（11）对于按照《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》（国发〔2013〕41号）和《国务院办公厅关于加强环境监管执法的通知》（国办发〔2014〕56号）要求，经地方政府依法处理、整顿规范并符合要求的项目，须列出证明符合要求的相关文件名和文号。
（12）指首次申请排污许可证时，存在未批先建或不具备达标排放能力的，且受到生态环境部门处罚的排污单位，应选择“是”，其他选“否”。
（13）排污单位属于《固定污染源排污许可分类管理名录》中排污许可重点管理的，应选择“重点”，简化管理的选择“简化”。
（14）对于有主要污染物总量控制指标计划的排污单位，须列出相关文件文号（或者其他能够证明排污单位污染物排放总量控制指标的文件和法律文书），并列出上一年主要污染物总量指标；对于总量指标中包括自备电厂的排污单位，应当在备注栏对自备电厂进行单独说明。

二、排污单位登记信息
（一）主要产品及产能

表2 主要产品及产能信息表

	序号
	主要生产单元名称
	主要工艺名称（1）
	生产设施名称
（2）
	生产设施编号
	是否为备用锅炉
	设施参数（3）
	其他设施信息
	产品（介质）名称（4）
	生产能力（5）
	计量单位（6）
	设计年生产时间（h）（7）
	其他产品信息
	其他工艺信息

	
	
	
	
	
	
	参数名称
	设计值
	计量单位
	其他设施参数信息
	
	
	
	
	
	
	

	1

热力生产单元

燃烧系统

燃气锅炉

MF0001

否

锅炉额定出力

20

t/h

蒸汽

20

t/h

1200

燃生物质锅炉

MF0002

是

锅炉额定出力

15

t/h

蒸汽

15

t/h

400




	序号
	生产线名称
	生产线编号
	产品名称
	生产能力
	产品计量单位
	设计年生产时间（d）
	其他产品信息

	1

其他方便食品（方便菜、方便粥、方便米饭）生产系统

PU0003

方便粥

50000

t/a
300

2

液体乳生产线

PU0001

巴氏杀菌乳

30000

t/a

300

3

公用单元

PU0005

CIP清洗系统

10

t/h

300

4

公用单元

PU0004

厂内综合污水处理站

3000

m3/d

300

5

液体乳生产线

PU0002

巴氏杀菌乳

50000

t/a

300




表2-1 主要产品及产能信息补充表

	序号
	生产线名称
	生产线编号
	主要生产单元名称
	主要工艺名称
	生产设施名称
	生产设施编号
	设施参数
	其他设施信息
	其他工艺信息

	
	
	
	
	
	
	
	参数名称
	计量单位
	设计值
	其他设施参数信息
	
	

	1

公用单元

PU0005

公用单元

清洗

CIP清洗系统

MF0004

清洗能力

t/h

10

2

公用单元

PU0004

公用单元

污水处理

厂内综合污水处理站

MF0003

处理量

m3/d

3000




注：（1）指主要生产单元所采用的工艺名称。
（2）指某生产单元中主要生产设施（设备）名称。

（3）指设施（设备）的设计规格参数，包括参数名称、设计值、计量单位。

（4）指相应工艺中主要产品名称。

（5）、（6）指相应工艺中主要产品设计产能。

（7）指设计年生产时间。
（二）主要原辅材料及燃料
表3 主要原辅材料及燃料信息表
	序号
	种类（1）
	名称（2）
	设计年使用量
	计量单位（3）
	其他信息

	原料及辅料

	

	固体及液体燃料信息

	序号
	主要生产单元名称
	生产设施编号
	生产设施名称
	燃料名称
	水分（%）
	灰分（%）
	挥发分（%）
	固定碳（%）
	碳（%）
	氢（%）
	氧（%）
	氮（%）
	硫（%）
	低位发热量(MJ/kg)
	汞含量（μg/g）
	年燃料使用量（t/a）
	其他信息

	1

热力生产单元

MF0002

燃生物质锅炉

生物质燃料

7.15

1.71

80.62

17.67

20.22

36.5

32.79

1.617

0.013

4.098

0

1000



	气体燃料信息

	序号
	主要生产单元名称
	生产设施编号
	生产设施名称
	燃料名称
	甲烷（%）
	乙烷（%）
	丙烷（%）
	异/正丁烷（%）
	异/正戊烷（%）
	己烷及更重组分（%）
	一氧化碳（%）
	二氧化碳（%）
	氢（%）
	氧（%）
	氮（%）
	硫化氢（%）
	其他组分（%）
	总硫(%或mg/m3)
	低位发热量(MJ/m3)
	年燃料使用量（万m3/a）
	其他信息

	1

热力生产单元

MF0001

燃气锅炉

天然气

91.03

3.09

1.40

0.14

0.01

0

0.03

4.15

0

0

0

0

0.15

100mg/m3

36.8

240.52




	序号
	种类（1）
	名称（2）
	设计年使用量
	计量单位（3）
	其他信息

	原料及辅料

	1

原料

乳粉

0.47

万t/a

2

辅料

食品添加剂

200

t/a

3

辅料

食品加工用菌种

9

t/a

4

辅料

白砂糖

0.8

t/a

5

辅料

水

55000

t/a

6

辅料

包材

5000

t/a

7

辅料

谷物

1000

t/a

8

辅料

清洗剂

0.4

t/a

9

辅料

污水处理投加药剂

4

t/a

10

辅料

食品添加剂

100

t/a

11

原料

杂粮

4000

t/a



	固体及液体燃料信息

	序号
	燃料名称
	年最大使用量
	计量单位
	含水率（%）
	灰分(%)
	硫分(%)
	挥发分(%)
	低位热值(kJ/kg)
	有毒有害成分
	有毒有害成分占比（%）
	其他信息

	


注：（1）指材料种类，选填“原料”或“辅料”。
（2）指原料、辅料名称。

（3）指万t/a、万m3/a等。

（4）指有毒有害物质或元素，及其在原料或辅料中的成分占比，如氟元素（0.1%）。
（三）产排污节点、污染物及污染治理设施

表4 废气产排污节点、污染物及污染治理设施信息表

	序号
	生产线名称及编号
	主要生产单元
	产污设施编号
	产污设施名称（1）
	对应产污环节名称（2）
	污染物种类（3）
	排放形式（4）
	污染治理设施
	有组织排放口名称
	有组织排放口编号（6）
	排放口设置是否符合要求（7）
	排放口类型
	其他信息

	
	
	
	
	
	
	
	
	污染治理设施编号
	污染治理设施名称（5）
	污染治理设施工艺
	设计处理效率（%）
	是否为可行技术
	污染治理设施其他信息
	
	
	
	
	

	1

公用单元，PU0004

公用单元

MF0003

厂内综合污水处理站

其他

硫化氢

有组织

TA0005

其他

催化氧化除臭设备

95

是

污水处理站排气筒

DA003

是

一般排放口

其他

氨（氨气）

有组织

TA0005

其他

催化氧化除臭设备

95

是

污水处理站排气筒

DA003

是

一般排放口

其他

臭气浓度

有组织

TA0005

其他

催化氧化除臭设备

95

是

污水处理站排气筒

DA003

是

一般排放口




	序号
	主要生产单元名称
	生产设施编号
	生产设施名称（1）
	对应产污环节名称（2）
	污染物种类（3）
	排放形式（4）
	污染治理设施
	有组织排放口编号（6）
	有组织排放口名称
	排放口设置是否符合要求（7）
	排放口类型
	其他信息

	
	
	
	
	
	
	
	污染治理设施编号
	污染治理设施名称（5）
	是否为可行技术
	污染治理设施其他信息
	
	
	
	
	

	1

热力生产单元

MF0002

燃生物质锅炉

烟气

颗粒物

有组织

TA003

袋式除尘器

是

DA001

生物质锅炉排气筒

是

主要排放口

烟气

氮氧化物

有组织

TA002

低氮燃烧

是

DA001

生物质锅炉排气筒

是

主要排放口

烟气

二氧化硫

有组织

TA001

碱式水膜除尘

是

DA001

生物质锅炉排气筒

是

主要排放口

烟气

烟气黑度

有组织

/

DA001

生物质锅炉排气筒

是

主要排放口

烟气

汞及其化合物

有组织

/

DA001

生物质锅炉排气筒

是

主要排放口

2

热力生产单元

MF0001

燃气锅炉

烟气

二氧化硫

有组织

/

DA002

燃气锅炉排气筒

是

主要排放口

烟气

颗粒物

有组织

/

DA002

燃气锅炉排气筒

是

主要排放口

烟气

氮氧化物

有组织

TA004

低氮燃烧

是

DA002

燃气锅炉排气筒

是

主要排放口

烟气

烟气黑度

有组织

/

DA002

燃气锅炉排气筒

是

主要排放口




注：（1）指主要生产设施。

（2）指生产设施对应的主要产污环节名称。

（3）以相应排放标准中确定的污染因子为准。

（4）指有组织排放或无组织排放。

（5）污染治理设施名称，对于有组织废气，以火电行业为例，污染治理设施名称包括三电场静电除尘器、四电场静电除尘器、普通袋式除尘器、覆膜滤料袋式除尘器等。
（6）排放口编号可按照地方生态环境主管部门现有编号进行填写或者由排污单位自行编制。

（7）指排放口设置是否符合排污口规范化整治技术要求等相关文件的规定。
表5 废水类别、污染物及污染治理设施信息表
	序号
	废水类别（1）
	污染物种类（2）
	污染治理设施
	排放去向
	排放方式
	排放规律（4）
	排放口编号（6）
	排放口名称
	排放口设置是否符合要求（7）
	排放口类型
	其他信息

	
	
	
	污染治理设施编号
	污染治理设施名称（5）
	污染治理设施工艺
	设计处理水量（t/h）
	是否为可行技术
	污染治理设施其他信息
	
	
	
	
	
	
	
	

	1

厂内综合污水处理站的综合污水（生产废水、生活污水等）

化学需氧量

TW001

厂内污水处理站

气浮-水解酸化-SBR-滤池

125

是

工业废水集中处理厂

间接排放

连续排放，流量不稳定，但有规律，且不属于周期性规律

DW001

废水排放口

是

一般排放口-总排口

厂内综合污水处理站的综合污水（生产废水、生活污水等）

氨氮（NH3-N）

TW001

厂内污水处理站

气浮-水解酸化-SBR-滤池

125

是

工业废水集中处理厂

间接排放

连续排放，流量不稳定，但有规律，且不属于周期性规律

DW001

废水排放口

是

一般排放口-总排口

厂内综合污水处理站的综合污水（生产废水、生活污水等）

pH值

TW001

厂内污水处理站

气浮-水解酸化-SBR-滤池

125

是

工业废水集中处理厂

间接排放

连续排放，流量不稳定，但有规律，且不属于周期性规律

DW001

废水排放口

是

一般排放口-总排口

厂内综合污水处理站的综合污水（生产废水、生活污水等）

悬浮物

TW001

厂内污水处理站

气浮-水解酸化-SBR-滤池

125

是

工业废水集中处理厂

间接排放

连续排放，流量不稳定，但有规律，且不属于周期性规律

DW001

废水排放口

是

一般排放口-总排口

厂内综合污水处理站的综合污水（生产废水、生活污水等）

五日生化需氧量

TW001

厂内污水处理站

气浮-水解酸化-SBR-滤池

125

是

工业废水集中处理厂

间接排放

连续排放，流量不稳定，但有规律，且不属于周期性规律

DW001

废水排放口

是

一般排放口-总排口

厂内综合污水处理站的综合污水（生产废水、生活污水等）

总磷（以P计）

TW001
厂内污水处理站

气浮-水解酸化-SBR-滤池

125

是

工业废水集中处理厂

间接排放

连续排放，流量不稳定，但有规律，且不属于周期性规律

DW001

废水排放口

是

一般排放口-总排口

厂内综合污水处理站的综合污水（生产废水、生活污水等）

动植物油

TW001

厂内污水处理站

气浮-水解酸化-SBR-滤池

125

是

工业废水集中处理厂

间接排放

连续排放，流量不稳定，但有规律，且不属于周期性规律

DW001

废水排放口

是

一般排放口-总排口




	序号
	废水类别（1）
	污染物种类（2）
	污染治理设施
	排放去向
	排放方式
	排放规律（4）
	排放口编号（6）
	排放口名称
	排放口设置是否符合要求（7）
	排放口类型
	其他信息

	
	
	
	污染治理设施编号
	污染治理设施名称（5）
	是否为可行技术
	污染治理设施其他信息
	
	
	
	
	
	
	
	

	1

生产废水-锅炉排污水

pH值

TW001

气浮-水解酸化-SBR-滤池

是

工业废水集中处理厂

间接排放

连续排放，流量不稳定，但有规律，且不属于周期性规律

DW001

废水排放口

是

一般排放口-总排口

2

生产废水-锅炉排污水

化学需氧量

TW001

气浮-水解酸化-SBR-滤池

是

工业废水集中处理厂

间接排放

连续排放，流量不稳定，但有规律，且不属于周期性规律

DW001

废水排放口

是

一般排放口-总排口

3

生产废水-锅炉排污水

溶解性总固体

TW001

气浮-水解酸化-SBR-滤池

是

工业废水集中处理厂

间接排放

连续排放，流量不稳定，但有规律，且不属于周期性规律

DW001

废水排放口

是

一般排放口-总排口




注：（1）指产生废水的工艺、工序，或废水类型的名称。

（2）以相应排放标准中确定的污染因子为准。
（3）包括不外排；排至厂内综合污水处理站；直接进入海域；直接进入江河、湖、库等水环境；进入城市下水道（再入江河、湖、库）；进入城市下水道（再入沿海海域）；进入城市污水处理厂；直接进入污灌农田；进入地渗或蒸发地；进入其他单位；工业废水集中处理厂；其他（包括回喷、回填、回灌、回用等）。对于工艺、工序产生的废水，“不外排”指全部在工序内部循环使用，“排至厂内综合污水处理站”指工序废水经处理后排至综合处理站。对于综合污水处理站，“不外排”指全厂废水经处理后全部回用不排放。

（4）包括连续排放，流量稳定；连续排放，流量不稳定，但有周期性规律；连续排放，流量不稳定，但有规律，且不属于周期性规律；连续排放，流量不稳定，属于冲击型排放；连续排放，流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放；间断排放，排放期间流量稳定；间断排放，排放期间流量不稳定，但有周期性规律；间断排放，排放期间流量不稳定，但有规律，且不属于非周期性规律；间断排放，排放期间流量不稳定，属于冲击型排放；间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放。
（5）指主要污水处理设施名称，如“综合污水处理站”、“生活污水处理系统”等。
（6）排放口编号可按地方环境管理部门现有编号进行填写或由排污单位根据国家相关规范进行编制。
（7）指排放口设置是否符合排污口规范化整治技术要求等相关文件的规定。
三、大气污染物排放

（一）排放口

表6 大气排放口基本情况表
	序号
	排放口编号
	排放口名称
	污染物种类
	排放口地理坐标（1）
	排气筒高度（m）
	排气筒出口内径（m）（2）
	排气温度（℃）
	其他信息

	
	
	
	
	经度
	纬度
	
	
	
	

	1

DA001

生物质锅炉排气筒

颗粒物,氮氧化物,烟气黑度,二氧化硫,汞及其化合物

118°32′1.21″

37°38′4.09″

40

0.8

50

2

DA002

燃气锅炉排气筒

二氧化硫,颗粒物,氮氧化物,烟气黑度

118°32′1.68″

37°38′4.70″

15

1.2

120

3

DA003

污水处理站排气筒

臭气浓度,氨（氨气）,硫化氢

118°32′6.72″

37°38′3.44″

15

0.25

常温




注：（1）指排气筒所在地经纬度坐标，可通过排污许可管理信息平台中的GIS系统点选后自动生成经纬度。

（2）对于不规则形状排气筒，填写等效内径。
表7 废气污染物排放执行标准表
	序号
	排放口编号
	排放口名称
	污染物种类
	国家或地方污染物排放标准（1）
	环境影响评价批复要求（2）
	承诺更加严格排放限值（3）
	其他信息

	
	
	
	
	名称
	浓度限值
	速率限值(kg/h)
	
	
	

	1

DA001

生物质锅炉排气筒

汞及其化合物

锅炉大气污染物排放标准DB37/2374-2018

0.05mg/Nm3

/

0.05mg/Nm3

/mg/Nm3

自2020年1月1日起执行山东省《锅炉大气污染物排放标准》（DB37/2374-2018）表2“重点控制区”标准限值

2

DA001

生物质锅炉排气筒

二氧化硫

DB/372376-2013《山东省区域性大气污染物综合排放标准》第二号修改单鲁质监标发〔2016〕46号

50mg/Nm3

/

50mg/Nm3

/mg/Nm3

自2020年1月1日起执行山东省《锅炉大气污染物排放标准》（DB37/2374-2018）表2“重点控制区”标准限值

3

DA001

生物质锅炉排气筒

颗粒物

DB/372376-2013《山东省区域性大气污染物综合排放标准》第二号修改单鲁质监标发〔2016〕46号

10mg/Nm3

/

10mg/Nm3

/mg/Nm3

自2020年1月1日起执行山东省《锅炉大气污染物排放标准》（DB37/2374-2018）表2“重点控制区”标准限值

4

DA001

生物质锅炉排气筒

烟气黑度

锅炉大气污染物排放标准DB37/2374-2018

1级

/

1级

/级

自2020年1月1日起执行山东省《锅炉大气污染物排放标准》（DB37/2374-2018）表2“重点控制区”标准限值

5

DA001

生物质锅炉排气筒

氮氧化物

DB/372376-2013《山东省区域性大气污染物综合排放标准》第二号修改单鲁质监标发〔2016〕46号

200mg/Nm3

/

200mg/Nm3

/mg/Nm3

自2020年1月1日起执行山东省《锅炉大气污染物排放标准》（DB37/2374-2018）表2“重点控制区”标准限值

6

DA002

燃气锅炉排气筒

颗粒物

锅炉大气污染物排放标准DB37/2374-2018

10mg/Nm3

/

10mg/Nm3

/mg/Nm3

自2020年1月1日起执行山东省《锅炉大气污染物排放标准》（DB37/2374-2018）表2“重点控制区”标准限值

7

DA002

燃气锅炉排气筒

二氧化硫

锅炉大气污染物排放标准DB37/2374-2018

50mg/Nm3

/

50mg/Nm3

/mg/Nm3

自2020年1月1日起执行山东省《锅炉大气污染物排放标准》（DB37/2374-2018）表2“重点控制区”标准限值

8

DA002

燃气锅炉排气筒

氮氧化物

锅炉大气污染物排放标准DB37/2374-2018

200mg/Nm3

/

200mg/Nm3

/mg/Nm3

自2020年1月1日起执行山东省《锅炉大气污染物排放标准》（DB37/2374-2018）表2“重点控制区”标准限值

9

DA002

燃气锅炉排气筒

烟气黑度

锅炉大气污染物排放标准DB37/2374-2018

1级

/

1级

/级

自2020年1月1日起执行山东省《锅炉大气污染物排放标准》（DB37/2374-2018）表2“重点控制区”标准限值

10

DA003

污水处理站排气筒

硫化氢

恶臭污染物排放标准GB 14554-93

/mg/Nm3

0.33

/mg/Nm3

/mg/Nm3

11

DA003

污水处理站排气筒

氨（氨气）

恶臭污染物排放标准GB 14554-93

/mg/Nm3

4.9

/mg/Nm3

/mg/Nm3

12

DA003

污水处理站排气筒

臭气浓度

恶臭污染物排放标准GB 14554-93

2000

/

2000

/




注：（1）指对应排放口须执行的国家或地方污染物排放标准的名称、编号及浓度限值。

（2）新增污染源必填。
（3）如火电厂超低排放浓度限值。
（二）有组织排放信息

表8 大气污染物有组织排放表
	序号
	排放口编号
	排放口名称
	污染物种类
	申请许可排放浓度限值
	申请许可排放速率限值

(kg/h)
	申请年许可排放量限值（t/a）
	申请特殊排放浓度限值
（1）
	申请特殊时段许可排放量限值
（2）

	
	
	
	
	
	
	第一年
	第二年
	第三年
	第四年
	第五年
	
	

	主要排放口

	1

DA001

生物质锅炉排气筒

烟气黑度

1级

/

/

/

/

/

/

/级

/

2

DA001

生物质锅炉排气筒

氮氧化物

200mg/Nm3

/

2.183

1.637

1.637

/

/

/mg/Nm3

/

3

DA001

生物质锅炉排气筒

汞及其化合物

0.05mg/Nm3

/

/

/

/

/

/

/mg/Nm3

/

4

DA001

生物质锅炉排气筒

颗粒物

10mg/Nm3

/

0.164

0.164

0.164

/

/

/mg/Nm3

/

5

DA001

生物质锅炉排气筒

二氧化硫

50mg/Nm3

/

/

/

/

/

/

/mg/Nm3

/

6

DA002

燃气锅炉排气筒

氮氧化物

200mg/Nm3

/

3.406

2.554

2.554

/

/

/mg/Nm3

/

7

DA002

燃气锅炉排气筒

颗粒物

10mg/Nm3

/

/

/

/

/

/

/mg/Nm3

/

8

DA002

燃气锅炉排气筒

二氧化硫

50mg/Nm3

/

/

/

/

/

/

/mg/Nm3

/

9

DA002

燃气锅炉排气筒

烟气黑度

1级

/

/

/

/

/

/

/级

/



	主要排放口合计
	颗粒物

0.164000

0.164000

0.164000

/

/

/

/

SO2

/

/

/

/

/

/

/

NOx

5.589000

4.191000

4.191000

/

/

/

/

VOCs

/

/

/

/

/

/

/



	一般排放口

	1

DA003

污水处理站排气筒

氨（氨气）

/mg/Nm3

4.9

11.76

11.76

11.76

/

/

/mg/Nm3

/

2

DA003

污水处理站排气筒

硫化氢

/mg/Nm3

0.33

0.792

0.792

0.792

/

/

/mg/Nm3

/

3

DA003

污水处理站排气筒

臭气浓度

2000

/

/

/

/

/

/

/mg/Nm3

/



	一般排放口合计
	颗粒物

/

/

/

/

/

/

/

SO2

/

/

/

/

/

/

/

NOx

/

/

/

/

/

/

/

VOCs

/

/

/

/

/

/

/



	全厂有组织排放总计（3）

	全厂有组织排放总计
	颗粒物

0.164

0.164

0.164

/

/

/

/

SO2

/

/

/

/

/

/

/

NOx

5.589

4.191

4.191

/

/

/

/

VOCs

/

/

/

/

/

/

/




	主要排放口备注信息

	

	一般排放口备注信息

	

	全厂排放口备注信息

	


注：（1）（2）指地方政府制定的环境质量限期达标规划、重污染天气应对措施中对排污单位有更加严格的排放控制要求。
（3）“全厂有组织排放总计”指的是，主要排放口与一般排放口之和数据。
申请年排放量限值计算过程：（包括方法、公式、参数选取过程，以及计算结果的描述等内容）
计算过程详见附件

申请特殊时段许可排放量限值计算过程：（包括方法、公式、参数选取过程，以及计算结果的描述等内容）
无
（三）无组织排放信息

表9 大气污染物无组织排放表
	序号
	生产设施编号/无组织排放编号
	产污环节（1）
	污染物种类
	主要污染防治措施
	国家或地方污染物排放标准
	其他信息
	年许可排放量限值（t/a）
	申请特殊时段许可排放量限值

	
	
	
	
	
	名称
	浓度限值

（mg/Nm3）
	
	第一年
	第二年
	第三年
	第四年
	第五年
	

	1

MF0003

污水处理

氨（氨气）

集中收集恶臭气体经处理（喷淋塔除臭、活性炭吸附、生物除臭等）后经排气筒排放

恶臭污染物排放标准GB 14554-93

1.5mg/Nm3

/

/

/

/

/

/

2

MF0003

污水处理

硫化氢

集中收集恶臭气体经处理（喷淋塔除臭、活性炭吸附、生物除臭等）后经排气筒排放

恶臭污染物排放标准GB 14554-93

0.06mg/Nm3

/

/

/

/

/

/

3

MF0003

污水处理

臭气浓度

集中收集恶臭气体经处理（喷淋塔除臭、活性炭吸附、生物除臭等）后经排气筒排放

恶臭污染物排放标准GB 14554-93

20

/

/

/

/

/

/



	全厂无组织排放总计

	全厂无组织排放总计
	颗粒物

/

/

/

/

/

/

SO2

/

/

/

/

/

/

NOx

/

/

/

/

/

/

VOCs

/

/

/

/

/

/




注：（1）主要可以分为设备与管线组件泄漏、储罐泄漏、装卸泄漏、废水集输储存处理、原辅材料堆存及转运、循环水系统泄漏等环节。
（四）企业大气排放总许可量
表10  企业大气排放总许可量
	序号
	污染物种类
	第一年（t/a）
	第二年（t/a）
	第三年（t/a）
	第四年（t/a）
	第五年（t/a）

	1

颗粒物

0.164

0.164

0.164

/

/

2

SO2

/

/

/

/

/

3

NOx

5.589

4.191

4.191

/

/

4

VOCs

/

/

/

/

/




	企业大气排放总许可量备注信息

	无


注：（1）“全厂合计”指的是，“全厂有组织排放总计”与“全厂无组织排放总计”之和数据、全厂总量控制指标数据两者取严。

四、水污染物排放
（一）排放口

表11 废水直接排放口基本情况表
	序号
	排放口编号
	排放口名称
	排放口地理坐标（1）
	排放去向
	排放规律
	间歇排放时段
	受纳自然水体信息
	汇入受纳自然水体处地理坐标（4）
	其他信息

	
	
	
	经度
	纬度
	
	
	
	名称（2）
	受纳水体功能目标（3）
	经度
	纬度
	

	


表11-1 入河排污口信息表
	序号
	排放口编号
	排放口名称
	入河排污口
	其他信息

	
	
	
	名称
	编号
	批复文号
	

	


表11-2雨水排放口基本情况表
	序号
	排放口编号
	排放口名称
	排放口地理坐标（1）
	排放去向
	排放规律
	间歇排放时段
	受纳自然水体信息
	汇入受纳自然水体处地理坐标（4）
	其他信息

	
	
	
	经度
	纬度
	
	
	
	名称（2）
	受纳水体功能目标（3）
	经度
	纬度
	

	1

118°32′5.64″

37°38′2.76″

排至厂内综合污水处理站

间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放

夏季

/

/

118°32′9.42″

37°38′6.90″




注：（1）对于直接排放至地表水体的排放口，指废水排出厂界处经纬度坐标；
可手工填写经纬度，也可通过排污许可证管理信息平台中的GIS系统点选后自动生成经纬度。

（2）指受纳水体的名称，如南沙河、太子河、温榆河等。

（3）指对于直接排放至地表水体的排放口，其所处受纳水体功能类别，如Ⅲ类、Ⅳ类、Ⅴ类等。
（4）对于直接排放至地表水体的排放口，指废水汇入地表水体处经纬度坐标；

可通过排污许可证管理信息平台中的GIS系统点选后自动生成经纬度。

（5）废水向海洋排放的，应当填写岸边排放或深海排放。深海排放的，还应说明排污口的深度、与岸线直线距离。在备注中填写。
表12 废水间接排放口基本情况表

	序号
	排放口编号
	排放口名称
	排放口地理坐标（1）
	排放去向
	排放规律
	间歇排放时段
	受纳污水处理厂信息

	
	
	
	经度
	纬度
	
	
	
	名称（2）
	污染物种类
	排水协议规定的浓度限值
	国家或地方污染物排放标准浓度限值

	1

DW001

废水排放口

118°32′7.66″

37°38′5.14″

工业废水集中处理厂

连续排放，流量不稳定，但有规律，且不属于周期性规律

/

东营市绿洲环境工程股份有限公司

氨氮（NH3-N）

2mg/L

2mg/L

化学需氧量

40mg/L

40mg/L




注：（1）对于排至厂外城镇或工业污水集中处理设施的排放口，指废水排出厂界处经纬度坐标；对纳入管控的车间或者生产设施排放口，指废水排出车间或者生产设施边界处经纬度坐标；可通过排污许可证管理信息平台中的GIS系统点选后自动生成经纬度。

（2）指厂外城镇或工业污水集中处理设施名称，如酒仙桥生活污水处理厂、宏兴化工园区污水处理厂等。
（3）属于选填项，指排污单位与受纳污水处理厂等协商的污染物排放浓度限值要求。
（4）指污水处理厂废水排入环境水体时应当执行的国家或地方污染物排放标准浓度限值(mg/L)。
表13 废水污染物排放执行标准表

	序号
	排放口编号
	排放口名称
	污染物种类
	国家或地方污染物排放标准（1）
	排水协议规定的浓度限值（如有）
	环境影响评价批复要求
	承诺更加严格排放限值
	其他信息

	
	
	
	
	名称
	浓度限值
	
	
	
	

	1

DW001

废水排放口

悬浮物

污水排入城镇下水道水质标准GB/T 31962-2015

400mg/L

/mg/L

400mg/L

/mg/L

2

DW001

废水排放口

五日生化需氧量

污水排入城镇下水道水质标准GB/T 31962-2015

350mg/L

/mg/L

350mg/L

/mg/L

3

DW001

废水排放口

pH值

污水排入城镇下水道水质标准GB/T 31962-2015

6.5-9.5

/

6.5-9.5

/

4

DW001

废水排放口

总磷（以P计）

污水排入城镇下水道水质标准GB/T 31962-2015

8mg/L

/mg/L

8mg/L

/mg/L

5

DW001

废水排放口

动植物油

污水排入城镇下水道水质标准GB/T 31962-2015

100mg/L

/mg/L

100mg/L

/mg/L

6

DW001

废水排放口

氨氮（NH3-N）

污水排入城镇下水道水质标准GB/T 31962-2015

45mg/L

/mg/L

45mg/L

/mg/L

7

DW001

废水排放口

溶解性总固体

污水排入城镇下水道水质标准GB/T 31962-2015

2000mg/L

/mg/L

2000mg/L

/mg/L

8

DW001

废水排放口

化学需氧量

污水排入城镇下水道水质标准GB/T 31962-2015

500mg/L

/mg/L

500mg/L

/mg/L




注：（1）指对应排放口须执行的国家或地方污染物排放标准的名称及浓度限值。

（2）属于选填项，指排污单位与受纳污水处理厂等协商的污染物排放浓度限值要求。
（3）新增污染源必填。
（二）申请排放信息

表14 废水污染物排放
	序号
	排放口编号
	排放口名称
	污染物种类
	申请排放浓度限值
	申请年排放量限值（t/a）（1）
	申请特殊时段排放量限值

	
	
	
	
	
	第一年
	第二年
	第三年
	第四年
	第五年
	

	主要排放口

	

	主要排放口合计
	CODcr

/

氨氮

/

总氮（以N计）



	一般排放口

	1

DW001

废水排放口

五日生化需氧量

350mg/L

/

/

/

/

/

/

2

DW001

废水排放口

pH值

6.5-9.5

/

/

/

/

/

/

3

DW001

废水排放口

总磷（以P计）

8mg/L

/

/

/

/

/

/

4

DW001

废水排放口

溶解性总固体

2000mg/L

/

/

/

/

/

/

5

DW001

废水排放口

化学需氧量

500mg/L

/

/

/

/

/

/

6

DW001

废水排放口

氨氮（NH3-N）

45mg/L

/

/

/

/

/

/

7

DW001

废水排放口

动植物油

100mg/L

/

/

/

/

/

/

8

DW001

废水排放口

悬浮物

400mg/L

/

/

/

/

/

/



	一般排放口合计
	CODcr

/

氨氮

/

总氮（以N计）



	全厂排放口源

	全厂排放口总计
	CODcr

/

/

/

/

/

/

氨氮

/

/

/

/

/

/

总氮（以N计）




	主要排放口备注信息

	

	一般排放口备注信息

	

	全厂排放口备注信息

	


注：（1）排入城镇集中污水处理设施的生活污水无需申请许可排放量。
申请年排放量限值计算过程：（包括方法、公式、参数选取过程，以及计算结果的描述等内容）
无

申请特殊时段许可排放量限值计算过程：（包括方法、公式、参数选取过程，以及计算结果的描述等内容）
无

五、噪声排放信息

表15 噪声排放信息

	噪声类别
	生产时段
	执行排放标准名称
	厂界噪声排放限值
	备注

	
	昼间
	夜间
	
	昼间,dB(A)
	夜间,dB(A)
	

	稳态噪声
	06至22
	22至06
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）
	60
	50
	

	频发噪声
	是
	是
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）
	60
	50
	

	偶发噪声
	否
	否
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）
	60
	50
	


六、固体废物排放信息
表16 固体废物排放信息
	固体废物排放信息

	序号
	固体废物来源
	固体废物名称
	固体废物种类
	固体废物类别
	固体废物描述
	固体废物产生量（t/a）
	处理方式
	处理去向
	其他信息

	
	
	
	
	
	
	
	
	自行贮存量（t/a）
	自行利用（t/a）
	自行处置（t/a）
	转移量（t/a）
	排放量（t/a）
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	委托利用量
	委托处置量
	
	

	1

热力生产单元

灰渣

其它固体废物（含半液态、液态废物）

一般工业固体废物

生物质锅炉产生的灰渣

17.1

委托利用

/

/

/

17.1

/

0



	委托利用、委托处置

	序号
	固体废物来源
	固体废物名称
	固体废物类别
	委托单位名称
	危险废物利用和处置单位危险废物经营许可证编号

	1

热力生产单元

灰渣

一般工业固体废物

五大连池市隆启水处理设备有限责任公司

/



	自行处置

	序号
	固体废物来源
	固体废物名称
	固体废物类别
	自行处置描述

	


	固体废物排放信息

	序号
	生产线名称
	生产线编号
	固体废物名称
	固体废物种类
	固体废物类别
	固体废物描述
	固体废物产生量（t/a）
	处理方式
	处理去向
	其他信息

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	自行贮存量（t/a）
	自行利用（t/a）
	自行处置（t/a）
	转移量（t/a）
	排放量（t/a）
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	委托利用量
	委托处置量
	
	

	1

液体乳生产线

PU0001

包材

其它固体废物（含半液态、液态废物）

一般工业固体废物

废包装物

10

委托利用

/

/

/

10

/

0

2

液体乳生产线

PU0002

废弃零部件

其它固体废物（含半液态、液态废物）

一般工业固体废物

不合格原料

5

委托利用

/

/

/

5

/

0

3

公用单元

PU0004

污泥

其它固体废物（含半液态、液态废物）

一般工业固体废物

污水处理站产生的污泥

4000

自行利用

/

4000

/

/

/

0



	委托利用、委托处置

	序号
	固体废物来源
	固体废物名称
	固体废物类别
	委托单位名称
	危险废物利用和处置单位危险废物经营许可证编号

	1

液体乳生产线

包材

一般工业固体废物

五大连池市隆启水处理设备有限责任公司

/

2

液体乳生产线

废弃零部件

一般工业固体废物

五大连池市隆启水处理设备有限责任公司

/



	自行处置

	序号
	固体废物来源
	固体废物名称
	固体废物类别
	自行处置描述

	


七、环境管理要求

（一）自行监测

表17 自行监测及记录信息表
	序号
	污染源类别/监测类别
	排放口编号/监测点位
	排放口名称/监测点位名称
	监测内容（1）
	污染物名称
	监测设施
	自动监测是否联网
	自动监测仪器名称
	自动监测设施安装位置
	自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求
	手工监测采样方法及个数（2）
	手工监测频次（3）
	手工测定方法（4）
	其他信息

	1

废水

DW001

废水排放口

水温,水流流速

溶解性总固体

手工

混合采样 至少3个混合样

1次/半年

重量法

2

DW001

废水排放口

水温,水流流速

总磷（以P计）

手工

混合采样 至少3个混合样

1次/半年

水质 总磷的测定 流动注射-钼酸铵分光光度法HJ 671-2013,水质 磷酸盐和总磷的测定 连续流动-钼酸铵分光光度法HJ 670-2013,水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB 11893-1989

3

DW001

废水排放口

水温,水流流速

五日生化需氧量

手工

混合采样 至少3个混合样

1次/半年

水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法 HJ505-2009,水质 生化需氧量（BOD）的测定 微生物传感器快速测定法HJ/T 86-2002

4

DW001

废水排放口

水温,水流流速

化学需氧量

自动

是

RenQ-Ⅳ

污水处理站北侧

是

5

DW001

废水排放口

水温,水流流速

悬浮物

手工

混合采样 至少3个混合样

1次/半年

水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989

6

DW001

废水排放口

水温,水流流速

动植物油

手工

混合采样 至少3个混合样

1次/半年

水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法HJ 637-2012代替GB/T 16488-1996

7

DW001

废水排放口

水温,水流流速

氨氮（NH3-N）

自动

是

RenQ-Ⅳ

污水处理站北侧

是

8

DW001

废水排放口

水温,水流流速

pH值

手工

混合采样 至少3个混合样

1次/半年

水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB 6920-1986

1

废气

DA001

生物质锅炉排气筒

烟气含湿量,烟气温度,烟气压力,烟气量

汞及其化合物

手工

非连续采样 至少3个

1次/月

固定污染源废气 汞的测定 冷原子吸收分光光度法 (暂行)HJ 543—2009

2

DA001

生物质锅炉排气筒

烟气含湿量,烟气温度,烟气压力,烟气量

烟气黑度

手工

非连续采样 至少3个

1次/月

固定污染源排放烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法HJ/T 398-2007

3

DA001

生物质锅炉排气筒

烟气含湿量,烟气温度,烟气压力,烟气量

氮氧化物

手工

非连续采样 至少3个

1次/月

固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法HJ 693-2014,固定污染源废气 氮氧化物的测定 非分散红外吸收法HJ 692-2014,固定污染源排气中氮氧化物的测定 紫外分光光度法 HJ/T 42-1999,固定污染源排气中氮氧化物的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法 HJ/T 43-1999

4

DA001

生物质锅炉排气筒

烟气含湿量,烟气温度,烟气压力,烟气量

颗粒物

手工

非连续采样 至少3个

1次/月

环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995,锅炉烟尘测试方法  GB5468

5

DA001

生物质锅炉排气筒

烟气含湿量,烟气温度,烟气压力,烟气量

二氧化硫

手工

非连续采样 至少3个

1次/月

固定污染源排气中二氧化硫的测定 碘量法 HJ/T 56-2000,固定污染源废气 二氧化硫的测定 非分散红外吸收法HJ 629-2011,固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法HJ 57-2017

6

DA002

燃气锅炉排气筒

烟气量,烟气温度,烟气压力,烟气含湿量

氮氧化物

手工

非连续采样 至少3个

1次/月

固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法HJ 693-2014,固定污染源废气 氮氧化物的测定 非分散红外吸收法HJ 692-2014,固定污染源排气中氮氧化物的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法 HJ/T 43-1999,固定污染源排气中氮氧化物的测定 紫外分光光度法 HJ/T 42-1999

7

DA002

燃气锅炉排气筒

烟气量,烟气温度,烟气压力,烟气含湿量

二氧化硫

手工

非连续采样 至少3个

1次/年

固定污染源排气中二氧化硫的测定 碘量法 HJ/T 56-2000,固定污染源废气 二氧化硫的测定 非分散红外吸收法HJ 629-2011,固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法HJ 57-2017

8

DA002

燃气锅炉排气筒

烟气量,烟气温度,烟气压力,烟气含湿量

颗粒物

手工

非连续采样 至少3个

1次/年

环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995,锅炉烟尘测试方法  GB5468

9

DA002

燃气锅炉排气筒

烟气量,烟气温度,烟气压力,烟气含湿量

烟气黑度

手工

非连续采样 至少3个

1次/年

固定污染源排放烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法HJ/T 398-2007

10

DA003

污水处理站排气筒

温度,新风量

硫化氢

手工

非连续采样 至少3个

1次/年

空气质量 硫化氢 甲硫醇 甲硫醚 二甲二硫的测定气相色谱法 GB/T14678-1993

11

DA003

污水处理站排气筒

温度,新风量

臭气浓度

手工

非连续采样 至少3个

1次/季

空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 GB T 14675-1993

12

DA003

污水处理站排气筒

温度,新风量

氨（氨气）

手工

非连续采样 至少3个

1次/年

环境空气 氨的测定 次氯酸钠-水杨酸分光光度法 HJ 534-2009

13

厂界

臭气浓度

手工

非连续采样 至少3个

1次/半年

空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 GB T 14675-1993




注：（1）指气量、水量、温度、含氧量等项目。

（2）指污染物采样方法，如对于废水污染物：“混合采样（3个、4个或5个混合）”“瞬时采样（3个、4个或5个瞬时样）”；对于废气污染物：“连续采样”“非连续采样（3个或多个）”。
（3）指一段时期内的监测次数要求，如1次/周、1次/月等，对于规范要求填报自动监测设施的，在手工监测内容中填报自动在线监测出现故障时的手工频次。
（4）指污染物浓度测定方法，如“测定化学需氧量的重铬酸钾法”、“测定氨氮的水杨酸分光光度法”等。

（5）根据行业特点，如果需要对雨排水进行监测的，应当手动填写。
监测质量保证与质量控制要求:

委托第三方机构检测，按照国家标准要求。

监测数据记录、整理、存档要求:

委托第三方机构检测，按照国家标准要求。

（二）环境管理台账记录

表18 环境管理台账信息表
	序号
	类别
	记录内容
	记录频次
	记录形式
	其他信息

	1

基本信息

单位名称、法人代表、社会统一信用代码、地址、生产规模、许可证编号、生产及污染防治设施名称、规格型号、设计生产及污染物处理能力

对于未发生变化的基本信息1次/年；对于发生变化的基本信息，在发生变化时记录1次

电子台账+纸质台账

2

污染防治设施运行管理信息

运行状态、产品产量、原辅材料使用情况、污染物排放情况

1次/日

电子台账+纸质台账




八、有核发权的地方生态环境主管部门增加的管理内容（如需）
	无


九、改正规定（如需）
表19 改正规定信息表
	序号
	改正问题
	改正措施
	时限要求

	


十、附图
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图1 生产工艺流程图
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图2  生产厂区总平面布置图
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图3  监测点位示意图
2

